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Introducere 

Uniunea Europeană dirijează lupta globală împotriva schimbărilor climaterice făcând din aceasta o prioritate de top. UE s-a angajat să reducă emisiile sale generale cu cel puţin 40% pînă în 2030. Autorităţile locale joacă un rol cheie în realizarea obiectivelor UE de energie şi climă. Convenţia primarilor (CoP) este o iniţiativă europeană prin care oraşele şi regiunile din Europa din Est se angajează benevol să reducă emisiunile CO2 dincolo de ţinta 30%. Acest angajament formal urmează a fi realizat prin implementarea Planurilor de acţiune privind energie durabilă și clima (PAEDC). 

Planul de acţiune privind energia durabilă și clima (PAEDC) este un document-cheie care arată Pruteni îşi va îndeplini angajamentul pînă în 2030. Acesta foloseşte Inventarul de referinţă al emisiilor pentru a identifica cele mai bune domenii de acţiune precum şi oportunităţile existente pentru realizarea ţintei de reducere a CO2 stabilite de către autoritatea locală. 

1.1 Comuna  Pruteni
Primaria Satului Pruteni este in componenta Raionul Fălești situata în partea centrală a Republicii si altitudinea de 112 metri fata de nivelul marii. Conform recensamintului din anul 2014 populatia este de circa 2302 locuitori. Distanța directă pîna în or. Fălești este de 24 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 120 km.

Pruteni este un sat şi comună din raionul Fălești. Satul are o suprafaţă de circa 2.40 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 7.61 km. 

Pruteni este înconjurat de mai multe dealuri şi locuri ce reflectă anumite realităţi istorice. Satul este în apropiere de rîul Prut de la care se presupune că își trage denumirea. Puţin mai la nord se găsesc locuri de unde a pornit satul,, gura văii,, şi ,, fundătura văii,,.

Potenţialul uman
Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 2302 de oameni, dintre care 47.2% - bărbaţi și 52.7% - femei. Structura etnică a populaţiei în cadrul satului: 92.3% - moldoveni, 4.79% - ucraineni, 4.82% - ruşi, 0.11% - găgăuzi, 0.17% - bulgari, 0.02% - ţigani, 0.15% - alte etnii.

În satul Pruteni au fost înregistrate 1328 de gospodării casnice la recensămîntul din anul 2004, iar mărimea medie a unei gospodării era de 3.3 persoane.La data din 01 ianuarie 2015 au fost înregistraţi la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă ca şomeri 15 persoane, ceia ce constituie cca. 0,31 la sută din populaţia activă a satului. Procentajul respectiv este foarte mic, comparativ cu situaţia reală. Neoficial, numărul şomerilor este mai mare, o parte din ei fiind încadrați în lucrări agricole sau de construcție sezoniere şi care nu pot beneficia de ajutor de şomaj deoarece dispun de cotă de teren agricol în cadrul satului.

Pe lângă locurile de muncă disponibile localnicilor în cadrul localităţii, o parte a populaţiei satului se deplasează la muncă în centrele raionale și municipiul Chișinău  din apropiere. În concluzie, constatăm o rată relativ medie de angajare a persoanelor active în câmpul muncii, ceea ce pozitiv se reflectă asupra veniturilor populaţiei satului pe ansamblu și favorizează dezvoltarea durabilă a satului.
Infrastructura de utilităţi publice

1.1.1. Alimentarea cu energie electrică, iluminat stradal

Pe raza satului Pruteni r-nul Făleștii există o rețea de linii electrice aeriene de înaltă tensiune, medie şi joasă. Satul este asigurat cu energie electrică prin intermediul pilonilor. Starea liniilor de distribuţie este bună, rețelele de energie și cele telefonice fiind reparate în situațiile create în urma intemperiilor vremii.

La momentul de față iluminat stradal în satul și comuna Pruteni nu există. Sistemele vechi de iluminat de pe vremea sovietică nu s-au păstrat și nici nu au fost înlocuite sau renovate. 
Alimentarea cu apă 

Pentru necesitățile casnice de zi cu zi populația mai utilizează ca sursă de apă fântânile de pe teritoriul localității. Există un risc real și continuu ca în unele zone ale localităţii calitatea apei din fântâni să fie nesatisfăcătoare. În perimetrul s. Pruteni au fost puse în exploatare de-a lungul anilor  fântâni, dintre care majoritatea nu corespund normelor sanitare privind calitatea apei potabile. În acest caz, este necesară testarea anuală a probelor apei, cu o marcare ulterioară a fântânilor prin intermediul cerculețelor de diferite culori, caracteristice rezultatelor analizei. Pentru sporirea nivelului de conștientizare a populației referitor la măsurile de protecție contra bolilor este indispensabilă inclusiv afișarea în locuri publice a rezultatelor investigațiilor chimice și microbiologice. 
În comuna Pruteni există sistem centralizat de alimentare cu apă, la momentul de față sunt conectate 450 de gospodării la acest serviciu comunitar. 
Satul dispune de perspectiva extinderii în domeniul agricol a sistemelor de irigare din bazinele acvatice de pe perimetrul satului, cât și din râul din proximitate. Prioritatea respectivă este una strategică atât pentru APL, cât şi pentru localnici. În această direcţie urmează de demarat implementarea unor proiecte de irigaţie la scară mică şi mijlocie pe unele sectoare de teren din perimetrul agricol care sunt amplasate în imediata apropiere de bazinele și râurile menționate anterior. Construcția și reabilitarea sistemelor de irigare vor permite sporirea productivității terenurilor, cât și asigurarea unor produse agricole de calitate.

Alimentarea cu gaze naturale

La momentul de față în satul Pruteni nu este conectat la rețeaua de gaz natural. 
Alimentarea cu căldură 

În marea majoritate a gospodăriilor satului Pruteni raionul Fălești, energia termică este asigurată prin sobe şi cazane autonome. În mare majoritate acestea funcționează pe biomasa brută sau peleți și bricheți. 
 La ora actuală, în Republica Moldova activează peste 76 de producători de brichete şi peleţi cu o capacitate de producţie de peste 120 mii tone, cantitate ce depăşeşte de patru ori necesităţile curente ale centralelor termice pe bază de biomasă instalate în instituţiile publice din ţară. Prin urmare, existenţa în regiune a agenţilor economici producători de bricheți/peleţi la preţuri rezonabile, precum şi abundenţa în regiune a materiei prime pentru producerea biomasei creează oportunități de substituție a energiei tipice cu cea ecologică.
În același timp, lucrările de termoizolare a edificiilor social-administrative ar permite conservarea agentului termic şi reducerea cheltuielilor pentru resursele energetice. Astfel, de lucrări ar fi binevenite şi pentru gospodăriile casnice. Conform studiilor recente în domeniul eficienței energetice efectuate de experții internaționali, cum ar fi Edgar Mayer, eficienţa energetică a unei clădiri este cu atât mai mare cu cât pierde mai puţină căldură (sau frig, în cazul răcirii prin aer condiţionat). Ea rezultă din proprietăţile termoizolante ale pereţilor, acoperişului şi ferestrelor, din modul de construcţie şi din varianta de execuţie (izolaţie), precum şi din mărimea suprafeţelor exterioare ale clădirii prin care se poate pierde căldură, respectiv frig. Etalonul pentru eficienţa energetică este necesarul de căldură pentru încălzire/energie pentru răcire. Un alt factor esenţial pentru creşterea eficienţei energetice este însă şi calitatea tehnologiei de reglaj şi de control utilizată în clădire. 

Reţeaua de drumuri

Satul Pruteni dispune de rute de comunicare atît cu centrul raional Fălești cît și cu Chișinăul, de asemenea există o rețea de drumuri locale pentru conexiunea cu localitățile din apropiere.
Primăria nu dispune de tehnică mobilă pentru deszăpezire şi menţinere a drumurilor locale. În aceste scopuri este folosită inclusiv tehnica mobilă specializată a agenților economici locali.

Fondul locativ

Asigurarea populaţiei cu locuinţe este o sarcină socială a APL, legată de crearea condiţiilor, necesare pentru activitatea vitală a fiecărui om. În legătura cu aceasta, procesele de reproducere ale fondului locativ au o importanţă esenţială pentru succesul în efectuarea reformelor economice şi exercită influenţă directă la formarea proporţiilor macroeconomice şi dezvoltarea economică locală.
La momentul actual, în comuna Pruteni, sunt înregistrate circa 1150 familii și gospodării. 
Economia locală
Circa 450 de gospodării din Pruteni sunt conectate la apeduct, restul populației este asigurată prin intermediul a 124 fîntîni, inclusiv obștețti. Lungimea apeductului este de 21,6 km. Satul Pruteni este electrificat 100% cu mici excepții. Cu energie termică sunt alimentate obiectivele social-culturale prin cazangerii autonome mici.

Venitul ramurii agricole ar creşte ca urmare a utilizării tehnicilor agricole moderne. Aici se include aplicarea sistemelor antigrindină, a sistemelor de irigație, tehnologiilor moderne de prelucrare a solului, sistemelor de irigaţii, creştere intensivă a legumelor în complexe moderne de sere. Perspective la acest compartiment sunt suficiente, având în vedere structura prielnică a reliefului și cota medie per persoană (2,27ha). 

Mediul ambiant

Starea mediului ambiant al satului este satisfăcătoare, și deși satul dispune de gunoişte neautorizată, o parte dintre localnici transportă de sine stătător deşeurile solide la gunoişti neautorizate. În cazul în care apare o gunoiște neautorizată, se aplică amenzi conform prevederilor legislaţiei în vigoare, iniţial populaţia fiind avertizată de către o persoană responsabilă din APL. Satul nu dispune de un sistem de colectare, transportare şi depozitare separată a deşeurilor menajere.
Managementul deșeurilor poate fi adaptat la normele naționale și europene de protecție a mediului ca urmare a inițierii serviciului local de salubrizare, gestionat cu ajutorul asociației de profil, unde colectarea deșeurilor menajere ar fi efectuată prin intermediul unei autogunoiere de la fiecare gospodărie aparte. O alternativă de eficientizare a procesului de colectare a deșeurilor menajere o reprezintă construcţia platformelor stradale şi dotarea acestora cu tomberoane de selectare a gunoiului. De asemenea, este necesară desfășurarea unei campanii publice de informare și conștientizare a locuitorilor satului în vederea depozitării gunoiului la platforme și contribuția financiară necesară funcționării eficiente a serviciului inițiat. 

2.1 Ţinta de reducerea globală a emisiilor CO2 

Pe data de 06 Mai 2020, primăria Pruteni, a semnat Convenţia primarilor. Începând cu acea zi, satul Pruteni s-a angajat oficial să reducă emisiile CO2, pînă în 2030, cu cel puţin 30% comparativ cu anul de referinţă 2015. Anul 2015 a fost ales ca an de referinţă datorită calităţii şi cantităţii informaţiei necesare. 

2.2 Viziune pentru viitor a comunei Pruteni
Principalele provocări în realizarea obiectivelor Convenţiei primarilor în satul Pruteni:

(a) Renovarea clădirilor publice şi celor rezidenţiale;
(b) Promovarea utilizării surselor de energie regenerabile pentru producerea energiei. 

2.3 Aspecte organizaţionale şi financiare
Pentru a atinge scopul Convenţiei primarilor în mod corespunzător – Grupul de lucru urmează să fie localizat comuna Pruteni. Grupul se va constitui din 
· Specialist din cadrul administraţiei satului cu 2 lun1
· Voluntari formați din cetățeni activi din sat cu 0.1 luni
· Expert din cadrul proiectului CoMEast cu 0,3 luni
Primarul de Prutenii, de asemenea este implicat în grupul de lucru. Grupul de lucru va desfasura inventarierea obiectelor care consumă energie din comuna Pruteni, impreuna cu expertii din proiectul CoMEast în Moldova, procesa datele colectate, elabora planul de acțiuni și îl vor prezenta spre aprobare oficiului CoMEast la nivel central. După ce raportul va fi aprobat, Primăria Pruteni va incepe implementarea programului de acţiuni şi măsuri precum şi va organiza monitorizarea acestora. 
3. Producerea energiei 

3.1. Producerea energiei electrice 

În satul Prutenii, pe parcursul anului de referinţă, nu s-a produs energie electrică. Toată energie electrică este preluată din sistemul electroenergetic al țării. 
3.2. Producerea energiei termice
În comuna Pruteni nu există sistemul centralizat de aprovizionare cu energie termică. Toată energia termică necesară (5160,2 MWh), este produsă în cadrul sobelor și cazanelor individuale care sunt la fiecare consumator (casă sau clădire publică). Surse principale de energie sunt Energie electrică (817,46 MWh), biomasă (3956,9 MWh) și cărbune (387,0 MWh). 
4. Consumul final de energie 

4.1. Consumul de energie electrică 

În total, în anul de referință (2015) a fost consumată o cantitate de 1735 MWh de energie electrică. Sectorul rezidențial a înregistrat cea mai mare parte  
(1441,6 MWh) urmat de sectorul terțiar (247,1 MWh) (vedeți Fig.1).
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Fig. 1 Consumul de electricitate
Reţeaua de iluminare publică din Pruteni, a fost în mare parte distrusă după căderea URSS. Multe străzi au rămas neiluminate. Astăzi nu putem vorbi despre existența unui sistem de iluminat stradal în Pruteni. Totuși există unele sectoare iluminate stradal în apropiere de instituțiile publice și în intersecțiile principale Consumul total de energe electrică pentru iluminat public a constituit 2,6 MWh.

Conform planurilor primăriei pentru următorii 2 ani se preconizează: Restabilirea/instalarea iluminatului stradal ре арrох. 75 % din strёziie localitalii.
4.2. Consumul de energie termică
Consumul total de energie termică în cadrul comunei Pruteni este de 8057,9 MWh. Cea mai mare parte a acestui consum se datorează sectorului rezidențial 85% (7736 MWh), urmat de clădiri municipale (13%) și nemunicipale (12%) 
După cum se vede din Fig.3, energia respectivă este produsă primordial din biomasa (66%), Energie electrică (14%) și cărbune (7%) (Fig.3). 
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Fig.3 Sursele de energie pe categorii
În sectorul rezidențial cota de energie care este produsa din cărbune este 7,2%, din  din biomasa 82,6% pentru a satisface nevoile a 1150 de clădiri. În clădiri municipale și nemunicipale o mare parte a energiei este produsa din gaz natural.
Peste 96% din consumul total de energie se datorează sectorului “Rezidențial". În anul de referință, 1150 de clădiri din sectorul rezidențial au fost încălzite individual. Cea mai mare parte a clădirilor au fost încălzite cu lemne și cărbune.
Cea mai mare parte a energiei termice în comuna Pruteni se consumă în sectorul rezidențial circa 3627,4 MWh.
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Fig. 4 Consumul de energie per tipuri de consumatori (Pruteni)
Pentru un management calitativ de resurse energetice este necesar crearea unui sistem de management energetic cu actualizarea informaţiei în fiecare an. Acest sistem energetic va oferi posibilitatea de monitorizarea a consumului de energie în fiecare zi, ceea ce va ajuta la identificarea ineficienților în consumul de energie.
4.3. Transport

În anul 2015, în Pruteni erau inregistrate în funcțiune circa 425 vehicole:

· Tractoare municipale, cu consumul anual de motorina egal cu 2448 de litri de motorină

· 2 Mașini ale primăriei, cu consum de 240 de litri de benzină

· 2 autovehicole ale primăriei și grădiniței, cu consum anual de 420 de litri de motorină

În total în sectorul municipal și public nemunicipal, au fost consumat 36,16 MWh pe an, ceea ce corespunde cu emisii de CO2 egale cu 85,8 tone. În sectorul privat estimativ au fost consumate 78750 litri combustibil sau 896,9 MWh ceea ce corespunde cu 2098,7 Tone emisii CO2 echivalent. 
4.4. Consumul final de energie (Baseline) 
	Sector
	FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]

	
	Electricity
	Fossil fuels
	Renewable energies
	Total

	
	
	Natural gas
	Diesel
	Gasoline
	Coal
	Biofuel 
	Other biomass
	Solar thermal
	

	BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES
	 

	Municipal buildings, equipment/facilities
	43,65
	 
	 
	 
	326,26
	 
	175,05
	 
	544,96

	Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities
	247,1
	 
	 
	 
	192,08
	 
	1069,4
	 
	1508,54

	Residential buildings
	1441,65
	 
	 
	 
	476,28
	 
	5818,68
	 
	7736,6

	Public lighting
	2,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,64

	Industry
	Non-ETS
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	ETS (not recommended)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Subtotal 
	1735
	0
	0
	0
	994,62
	0
	7063,13
	0
	9792,75

	TRANSPORT
	 

	Municipal fleet
	 
	 
	32,01
	29,17
	 
	 
	 
	 
	61,182

	Public transport 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Private and commercial transport  
	 
	 
	742,14
	781,44
	 
	 
	 
	 
	1523,58

	Subtotal 
	0
	0
	774,15
	810,6
	0
	0
	0
	0
	1584,762

	OTHER  
	 

	Agriculture, Forestry, Fisheries
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Waste management
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Water management
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TOTAL
	1735
	0
	774,15
	810,612
	994,62
	0
	7063,13
	0
	11377,51


Inventarul emisiilor de gaze cu effect de seră în tCO2/an pentru anul de bază 2015 

5. Emisiile CO2
Devenind membru al Convenţiei Primarilor, comuna Pruteni s-a angajat să reducă emisiile CO2 pe propriul teritoriu cu cel puţin 30% pînă în anul 2030. În general, pe parcursul anului de referinţă, emisiile de totale de CO2 au constituit  1881,2 tone (fără transportul privat) . Cea mai mare parte a emisiilor au fost inregestrată în sectorul residențial 830,9 tone.
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Fig. 5 Distribuţia emisiilor CO2 conform sectoarelor energetice
Pentru a atinge scopul Convenţiei primarilor – de a reduce emisiile CO2 pînă în anul 2030 cu cel puţin 30% - comuna Pruteni trebuie să reducă emisiile CO2 în perimetrul teritoriului acestuia, cu aproximativ 564,3 tone CO2 eq. Emisiile şi reducerea acestora în diferite sectoare energetice sunt calculate şi descrise succint mai jos.
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Structura emisiilor CO2 aferente sectoarelor și cota acestora per total
5.1. Energia electrică 

În anul de referinţă, în Pruteni s-au consumat 1735,1 MWh de energie electrică. Astfel, au fost eliberate în atmosferă 756,1 tone de CO2.
În comuna Pruteni aceste emisii pot fi reduse prin modernezarea iluminatului stradal și instalarea sistemelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile de ex o stație PV de 156 kW putere instalată care în regiune ar produce anual circa 177 MWh de energie.
Reducerea CO2
Producerea energiei electrice din surse regenerabile pe teritoriul s. Pruteni, va aduce la reducerea emisiilor CO2. De exemplu, dacă o stație PV de 1 MW peak putere instalată va produce anual în medie 177 MWh de energie electrică ar fi generate din surse regenerabile, acest fapt ar face posibilă reducerea emisiilor CO2 cu 77,2 de tone pe an. 
Proiecte planificate:
· Instalarea a 50 de surse de iluminat de tip LED pe străzile comunei  
· Construcția unii parc PV de 155 kW 
Este important de menționat, că pentru a atrage investițiile în sectorul de producere a energie electrice din surse regenerabile, este necesar crearea unui mediul prietenos pentru antreprenori (crearea Parteneriatelor Publice Private, facilități fiscale, oferirea informației, etc.).
5.2. Energia termică 
În comuna Pruteni energia termică este produsă din mai multe surse și cumulativ constituie aproximativ 8057,6 MWh/an. Aceasta cantitate de energie cauzează anual emisii de 397,9 tone de CO2. Cea mai mare parte a emisiilor este înregistrată în sectorul rezidențial, ceea ce în mare parte se datorează arderii cărbunilor. 
Reducerea CO2
Sunt mai multe modalități de a reduce emisiile de CO2 în sectorul termic. Unele din cele relevante pentru satul Pruteni sunt prezentate de mai jos.
Proiecte planificate:

· Izolarea pereților grădiniței din sat 1200 m2

· Schimbarea ferestrelor la casa de cultură 255 m2

· Izolarea pereților școlii liceu din sat 2450 m2

· Instalarea cazanelor pe biomasă în școală 120 kW 

· Instalarea colectoarelor solare pe acoperișul grădiniței 20 col 

· Suport pentru instalarea colectoarelor solare pentru gospodăriile casnice 

5.3. Transport

Sectorul parcului de automobile din satul Pruteni, pe parcursul anului de referinţă, s-a consumat un echivalent de 933,4 MWh de energie. Cea mai mare parte a acestui consum revine transportului, care activează pe benzină și motorină cu o ușoară prevalare a motorinei (55/45). Emisiile de CO2 aici constituie aproximativ 2184 de tone de CO2 per total din care circa 85,8 tone revine transportului municipal. 
Reducerea CO2.
Pentru a reduce emisiile de CO2 în sectorul de Transport, este necesar de întreprins următoarele măsuri:
· Trecerea transportului municipal pe baza de gaz lichefiat va reduce cu circa 2,7 t emisiile CO2 eq datorate benzinei. 
· Trecerea a cel puțin 50% din transporturi municipale realizate pe gaz lichefiat 
· Stimularea prin subvenții locale și informări ale publicului pentru trecerea la mașinile electrice combinată cu deschiderea unei stații electrice de încărcare va avea un potențial de reducere a emisiilor de CO2 din partea populației de circa 6% în 3 ani sau 43 tone CO2 eq

Alte sectoare

De asemenea o mare importanță o are și sectoarele: Managementul deșeurilor, managementul apei (+ canalizare), managementul terenurilor forestiere. 

Fiecare din aceste sectoare au un impact negativ sau pozitiv asupra emisiilor de gaze cu efect de seră dar și asupra consumului de energie. Cele mai mune practici arată că sectoarele date trebuiesc incluse în planuri de dezvoltare pentru reducerea impactului asupra mediului și adaptarea la schimbările climatice. Printre măsurile speciale cu impact deosebit în aceste sectoare putem enumera: 

· Program de management local al apei (WC-uri ecologice, irigare prin picurare, folosirea apei de ploaie) 

· Sistem de management și sortare a deșeurilor solide (cu o eficiență de 50%) 

· Plantarea pădurilor pe terenuri degradate și restabilirea fîșiilor forestiere (155 ha)
5.4. Inventarul de referinţă al emisiilor (Anul de bază) 
	Sector
	CO2 emissions [t] / CO2 eq. emissions [t]

	
	Electricity
	Fossil fuels
	Renewable energies
	Total

	
	
	Natural gas
	Diesel
	Gasoline
	Coal
	Biofuel 
	Other biomass
	Solar thermal
	

	BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES
	 

	Municipal buildings, equipment/facilities
	19
	0
	0
	0
	119
	0
	1
	0
	139

	Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities
	108
	0
	0
	0
	70
	0
	5
	0
	183

	Residential buildings
	629
	0
	0
	0
	174
	0
	29
	0
	831

	Public lighting
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Industry
	Non-ETS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ETS (not recommended)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Subtotal
	756
	0
	0
	0
	363
	0
	35
	0
	1155

	TRANSPORT
	 

	Municipal fleet
	0
	0
	9
	8
	0
	0
	0
	0
	16

	Public transport 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Private and commercial transport  
	0
	0
	199
	209
	0
	0
	0
	0
	408

	Subtotal
	0
	0
	207
	217
	0
	0
	0
	0
	425

	OTHER 
	 

	Agriculture, Forestry, Fisheries
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	OTHER NON-ENERGY RELATED
	 

	Waste management
	 
	145

	Waste water management
	
	87

	Other non-energy related
	
	70

	TOTAL
	756
	0
	207
	217
	363
	0
	35
	0
	1881


6. Proiecte PAEDC 
6.1. Lista proiectelor Acțiuni de atenuare 
	Key Actions
	Implementation timeframe
	Implementation cost
	Estimates in 2030

	
	
	
	Energy savings
	Renewable energy production
	CO2 reduction

	
	Start
	End
	€
	MWh/a
	MWh/a
	t CO2/a

	MUNICIPAL BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES
	 
	114,3
	0,0
	23,1

	Insulation of walls for kindergarten 1200 m2
	2016
	2020
	72000
	87,3
	 
	17,63

	Changing of old windows for local club 255 m2
	2018
	2022
	35700
	27,0
	 
	5,46

	TERTIARY BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES
	 
	189,1
	362,4
	73,9

	Insulation of walls for local school 2450 m2
	2020
	2026
	156000
	189,09
	0,00
	0,00

	Installation of biomass boiler for school 120 kW 
	2020
	2023
	14400
	 
	348
	70,30

	Installation solar colectors on school rooftop 20 pcs 
	2020
	2025
	16000
	 
	14,4
	3,63

	RESIDENTIAL BUILDINGS
	 
	0,00
	69,52
	14,04

	Support for installation of roof top solar collectors 
	2021
	2025
	65000
	 
	70
	14,04

	Estimated reduction not associated with any reported actions
	-65000
	0,0
	0,00
	0,00

	PUBLIC LIGHTING
	 
	13,9
	0,0
	6,0

	Installation of at least 50 LED light sources for street lighting 
	2020
	2023
	6000
	13,9
	 
	6,05

	INDUSTRY
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TRANSPORT
	 
	129,7
	0,0
	34,8

	Putting at least 50% of transportation needs of mayoralty on LPG 
	2022
	2025
	1800
	12,5
	 
	3,35

	Switching of 15% of private transportation to electric cars
	2022
	2027
	27500
	117,216
	 
	31,41

	LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION
	 
	0
	177
	77,2

	Installation of a PV park of 150 kW
	2023
	2027
	125100
	 
	177
	77,17

	LOCAL HEAT/COLD PRODUCTION
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OTHERS
	 
	70,422
	0
	340,6

	Local water management program (dry WC, smart irigation, using rain water) 
	2022
	2026
	55000
	12,21
	 
	5,32

	Solid waste separation and reusage system (efectiveness 50%) 
	2023
	2027
	134400
	58,2
	 
	335,30

	Planting forest strips and forest on degradated land (155 ha)
	2022
	2026
	170500
	 
	 
	6200

	TOTAL
	0
	517,4
	608,9
	607,9


6.2. Lista proiectelor Acțiuni de adaptare
Datele și calculele au fost luate din sursele naționale deschise, linearizate și calculate în baza indicatorilor specifici pentru comuna Pruteni și adaptați conform proiectelor locale și datelor oferite de administrația publică locală 
	Sector
	Title
(max. 120 chars)
	Short description
(max. 300 chars)
	Responsible body/department
	Implementation timeframe
	Implementation status
	Action also affecting mitigation?
	Select as Key Action (☼)

	
	
	
	
	Start
	End
	
	
	

	Agriculture & Forestry
	Introduction of smart irigation 
	Smart irigation for agriculture and reduction of water usage 
	Mayoralty 
	2020
	2030
	Not started
	x
	+

	Buildings
	Insulation of buildongs 
	Insulation of walls, roof, windows replacing is reducing the heat needs of the house and make it energy efficient
	AEE and Mayoralty
	2020
	2030
	Ongoing
	x
	

	Waste
	Waste selection
	Selection of waste will drive to less common waste and reduction of risks of water poluting 
	Mayoralty 
	2022
	2030
	Not started
	x
	

	Land Use Planning
	Land protection elements
	Protection of land for reducing possible slices 
	Regional authorities
	2022
	2030
	Ongoing
	
	

	Civil Protection & Emergency
	Floods protection 
	Will be putted in action some flood protection system and elements that will reduce the impact of possible floods 
	Regional authorities
	2024
	2030
	Not started
	x
	


6.3. Lista proiectelor Acțiuni de adaptare cu risc sporit 
	Stakeholders involved
	Risk and/or vulne-
rability tackled
	Outcome(s) reached (min. 1)
	Costs (€)

	
	
	
	Investment
	Non-investment

	Mayoralty, local council, private sector
	Risks
	Decreasing of droughts risks and consequences
	52000
	21000

	 
	 
	 
	 
	 


6.2. Calendarul proiectelor PAEDC şi a reducerilor emisiilor CO2 (în tone) 
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*conceptul proiectelor sugerat de experţi energetici externi 
7. Evaluarea riscurilor climatice și a vulnerabilităților
Luînd în considerație că în satul Pruteni nu au fost dezastre climatice cu consecințe grave, nici o evaluare de risc și vulnerabilitate nu a fost efectuată. Dacă așa fel de evenemente vor avea loc, anumite măsuri necesare vor fi luate. 
Cele mai mari riscuri sunt legate de seceta extremă care este caracteristică pentru întreg teritoriul Republicii Moldova cît și inundațiile posibile și ieșirea din albie a rîului Prut. 
Riscuri posibile și indecători respective sunt presentate în tabel de mai jos. 
7.1 Riscuri climatice relevante pentru comuna Pruteni 
	Climate Hazard Type
	Current hazard risk level
	Expected change
in intensity
	Expected change
in frequency
	Timeframe
	Risk-related indicators

	Extreme Heat
	Moderate
	Increase
	Increase
	Medium-term
	Frequency of extreme heat days per year

	Extreme Cold
	Low
	No change
	Decrease
	Medium-term
	Number of cold days per year 

	Extreme Precipitation
	Moderate
	Decrease
	No change
	Medium-term
	Precipitations with 100 mm and more per 24 hours

	Floods
	Moderate
	No change
	Increase
	Long-term
	Flooding type, Pluvial + river floods 

	Sea Level Rise
	Not Known
	Not known
	Not known
	Not known
	Not applicable

	Droughts
	High
	No change
	Increase
	Long-term
	Frequency of draughts in last 10 years

	Storms 
	Not Known
	Not known
	Not known
	Not known
	Not applicable

	Landslides
	Moderate
	Increase
	No change
	Medium-term
	Nr of possible slices areas in the village 

	Forest Fires
	Moderate
	Increase
	No change
	Long-term
	Number of Possible fire in the forest 


Matricea de impact și adaptare pentru riscurile determinate 

	Climate Hazard Type
	Risk Level
	Expected change
in intensity
	Expected change
in frequency
	Timeframe

	Extreme Heat
	!!
	↑
	↑
	►►

	Extreme Cold
	!
	↔
	↓
	►►

	Extreme Precipitation
	!!
	↓
	↔
	►►

	Floods
	!!
	↔
	↑
	►►►

	Sea Level Rise
	 
	 
	 
	 

	Droughts
	!!!
	↔
	↑
	►►►

	Storms 
	[?]
	[?]
	[?]
	[?]

	Landslides
	!!
	↑
	↔
	►►

	Forest Fires
	!!
	↑
	↔
	►►►


7.2 Alte riscuri și indicatori
	Sectorul politic afectat
	Impact așteptat
	Probalitatea apariției
	Nivel de Impact așteptat
	Perioadă de timp
	Indicatori de impact

	Clădiri
	Migrația populației.
	improbabil
	Jos
	termen lung
	 

	Transport
	Utilizarea transportului privat în loc de cel public.
	improbabil
	Jos
	termen lung
	 

	Energia
	Insuficiența materiei prime pentru producerea biomasei.
	improbabil
	Jos
	termen lung
	 

	Apa
	Inundații
	improbabil
	Jos
	termen scurt
	 

	Deșeuri
	Probleme cu locul de stocare a deșeurilor menajere.
	improbabil
	Jos
	termen scurt
	 

	Planificărea utilizării terenurilor  
	Căile de acces nu vor asigura necesitățile după capacitate.
	improbabil
	Jos
	termen scurt
	 

	Agricultura și Pădure
	Incendii forestiere
	improbabil
	Jos
	termen scurt
	 

	Mediu și biodiversitate
	Terenurile agricole neprelucrate.
	improbabil
	Jos
	termen mediu
	 

	Sănătate
	Îmbătrânirea populației și natalitatea scăzută.
	improbabil
	Jos
	termen mediu
	 

	Protecția civilă și situația de urgență 
	Calamități naturale.
	improbabil
	Jos
	termen scurt
	 


Matricea de impact al riscului analizat pentru sectoare
	Impacted Policy Sector
	Likelihood of Occurrence
	Expected
Impact Level
	Timeframe

	Buildings
	Possible
	!!
	►►

	Transport
	Possible
	!
	►►►

	Energy
	Unlikely
	!!
	►►►

	Water
	Possible
	!!
	►►

	Waste
	Likely
	!!!
	►►

	Land Use Planning
	Unlikely
	!!!
	►►►

	Agriculture & Forestry
	Possible
	!!
	►►

	Environment & Biodiversity
	 
	 
	 

	Health
	Unlikely
	!!
	►►►

	Civil Protection & Emergency
	Unlikely
	!!!
	►►►

	Tourism
	Possible
	!!
	►►►


8. Măsuri de adaptare
Împlementarea măsurilor de adaptare are o anumită secvență, care trebuie să fie respectată pentru a pune în aplicare măsurile necesare. 
Pentru aceasta, este utilizată o scară specială, care este representată în tabelul de mai jos. 

Tabelul 8 Scara de împlementare a măsurilor de adaptare

	Scară de stare
	Statut
	Nivelul indicativ

	D
	Nu început sau abea a început
	0 - 25 %

	C
	În dezvoltare
	25 - 50 %

	B
	progresează
	50 - 75 %

	A
	prevaliază
	75 - 100 %


Pentru a vizualiza procesul, este utilizată diagrama, presentată de mai jos. În tabelul Excel SECAP, pe pagina „Adaptation scoreboard” pot fi introduse valori, care schimbă aria din graficul  prezentat de mai jos.
8.1 Statutul semnatarului în ciclul de adaptare
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Alte măsuri de adaptare și de atenuare pot fi incluse și completate în raport după o analiză aprofundată și ca rezultat al unui studiu de specialitate focusat pe riscuri climatice și adaptare. 
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